|  |  |
| --- | --- |
| **产品参数表** | |
| **规格** | |
|  | 逸树智能PDU，Apro系列，总监分控，Apro系列 ，10A ，110/250V ，(4)10A新国标输出，默认10A国标输入 |
| 型号：YS22441 |
| **概** | |
| **简述** | 这款是广州逸树物联网科技有限公司（YSEEDER）的可切换机架式 PDU（电源分配单元）具备广泛的标准化 PDU 特性，能够提高网络效率、可管理性及功能性。其输出接口为（4个）10A新国标接口。IP网络管理功搭配PDU网关能使您能够集中管理和远程配置管理机架式 PDU。它配有本地电流监测数码管显示屏，一旦发生过载会发出可视化警报。独立插座控制功能可对连接的总电流电压进行实时监测。该机架只有一个输入电源，安装起来很方便。 |
| **交期** | 通常现货供应 |
| **主要信息** | |
| **颜色** | 黑色 |
| **产品系列** | APro系列 |
| **PDU 类型** | 总监分控 |
| **线缆长度** | 2 m |
| **电缆数量** | 1条 |
| **配件** | 安装指南 挂耳 螺丝 用户手册 |
| **补充信息** | |
| **输入电压** | 200 V 208 V 230 V |
| **高度** | 4.4cm |
| **宽度** | 30.2cm |
| **输出电压** | 208 V 230 V |
| **深度** | 7.8cm |
| **净重** | 0.75kg |
| **电压测量精度** | 1%V |
| **安装位置** | 正面 后面 |
| **安装偏好** | 无 |
| **输入插头** | 16A新国标 |
| **安装类型** | 机架式安装的；安装在机架上的 |
| **机架单元** | 可1u（加长挂耳） |
| **安装位置** | 水平方向 |
| **额定电流** | 10A |
| **电压范围** | 200…240 V |
| **输入电流限值** | 10A |
| **功率** | 2200W |
| **频率** | 50/60 Hz |
| **插座类型及数量** | 4位 10A新国标 |
| **环境** | |
| **运行温度** | 0…45 °C |
| **相对湿度** | 0…95 % |
| **工作海拔** | 0...10000 ft |
| **贮存环境温度** | -25…65 °C |
| **存储相对湿度** | 0…95 % |
| **存储高度** | 0.0000000000…15240.0000000000 m |
| **合同保修** | |
| **保修** | 2年 |